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Señores

Gerentes Generales

Presidentes Ejecutivos

Entidades Autorizadas del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

Asunto:    Construcción de viviendas para casos del adulto mayor
Estimados señores:

La Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en su artículo 59, establece la condición de un subsidio especial para los casos de adulto mayor.  La asignación de este Bono extraordinario, se fundamenta en la necesidad de otorgar ciertas comodidades y condiciones de seguridad a la vivienda, acorde con la naturaleza y condición del beneficiario.  De esta forma, agradeceré que los casos de este programa que se presenten a partir del próximo 1° de octubre, consideren los aspectos constructivos que a continuación se describen:

Paredes:
Sin importar el tipo de sistema constructivo que se utilice, las paredes deben estar debidamente repelladas, tanto interna como externamente.  Además, el tipo de repello (quemado o grueso) debe ser acorde con el tipo de sistema constructivo, de tal suerte que evite la posibilidad que tendría el agua de pasar por el tipo de material de la pared.
Cielos:
Para evitar problemas concernientes al sistema respiratorio de sus ocupantes, las viviendas deben estar previstas de cielos internos, debidamente concluidos (con cornisa).
Canoas:
Las viviendas deben estar provistas de canoas y bajantes en todos los casos, además de la correspondiente descarga mediante tuberías al cordón de caño o cuneta.
Sanitarios:
Deben existir previstas para que se puedan adosar elementos de apoyo, tanto en el servicio sanitario como en la ducha.  La ducha debe estar provista de termo instalado.
Puertas:
Los buques de puerta deben ser de un ancho libre no menor a un metro en todas las puertas.  Además, el tipo de llavín a instalar en la puerta principal y posterior debe facilitar la apertura en caso de emergencia (tipo pico lora).
Electricidad:
   Los apagadores deben estar instalados a media altura, y los circuitos deben permitir en todas las habitaciones accionar desde dos puntos diferentes las luces (tri-way).
Acceso:    Siempre deben existir rampas, o gradas, o ambas según sea el caso, que comuniquen la zona de acera con la vivienda.  Además, debe incorporarse un pasamano de apoyo.
Patio trasero:  Las zonas de pilas y tendido deben estar integradas en una área de no más de 7 m2, con contrapiso, y paredes laterales en baldosas prefabricadas.  Esta área debe estar cubierta por un techo, sin cerramiento posterior lo suficiente para que se pueda utilizar como zona de tendido que permita una adecuada aireación.
Número de dormitorios:  Se autoriza una distribución arquitectónica dispuesta con una sola habitación, la cual no deberá tener un área menor a los 14 m2 y con ancho no menor a los 3 metros.  Por su parte el cuarto de baño no debe tener un área menor a los 7 m2 y debe quedar con azulejo en el piso del área de la ducha y en las paredes de la misma a una altura no menor a 1.6 metros.
Finalmente, y en la medida en que el presupuesto lo permita, es conveniente equipar la vivienda con algunos muebles fijos como: un desayunador (zona de cocina), un closet (zona de dormitorio), y un mueble con el fregadero que tenga gavetas y estantería.

El cumplimiento de los puntos anteriores estará a cargo de la Dirección FOSUVI, por medio de sus visitas de campo para casos individuales.
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