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Señores

Presidentes Ejecutivos

Gerentes Generales
Entidades Autorizadas S.F.N.V.

Estimados señores:

En relación con el requisito establecido en el Formulario S-001-04, sobre el estudio de suelos del terreno en donde se desarrollara un proyecto habitacional, les comunico la actualización de los requerimientos mínimos que deberán contener los estudios presentados:

Requerimientos Generales de Estudios de Suelos

1. Determinación de la estratigrafía del terreno 

· El procedimiento que se deberá usar es el de Penetración Estándar.

· La profundidad a sondear será la recomendada por el Código de Cimentaciones de Costa Rica.

· La clasificación de las capas de suelo se debe realizar según el Sistema Unificado.

· Para cada una de las capas de suelo cohesivo indicar: porcentaje de humedad, cohesión, capacidad soportante.

· Para cada una de las capas de suelo no cohesivo indicar: granulometría, diámetro máximo de partícula y capacidad soportante.

· Los puntos muestreados se deben indicar claramente en plano de catastro o diseño de sitio, el cual debe adjuntarse a los documentos remitidos a este Banco.

· Deben realizarse como mínimo dos pruebas por cada hectárea.

· En caso de que se trate del desarrollo de un proyecto de lotes dispersos ubicados en una misma urbanización o lotificación, se deberá realizar una prueba con el equipo o procedimiento más adecuado en función del tipo de suelo para lo cual se podrá utilizar la Veleta para cada lote  a la  profundidad estimada de la cimentación. Además se deberán realizar la cantidad de sondeos de Penetración Estándar que garantice la adecuada representatividad de las condiciones del terreno analizado.

· En casos individuales y de Lotes Totalmente Urbanizado (LTU) se deberá cumplir con las condiciones indicadas en el punto anterior.

· Si se tiene presencia de arcillas expansivas, indicar el potencial de expansión de las mismas.

· Indicar porcentaje de humedad del suelo.

· Realizar estudios de licuefacción si existen capas de suelo no cohesivos que pudieran licuarse.
2. Localización del nivel freático

Indicar la profundidad del nivel freático en caso de que este sea localizado en los sondeos realizados.

3. Recomendación en cuanto al sistema de cimentación
· En el informe de los resultados del estudio de suelos debe que recomendar el sistema de cimentación adecuado dependiendo del sistema constructivo (prefabricadas, muro seco, bloques de concreto, entre otros).

· Se deben realizar recomendaciones pertinentes en cuanto al diseño de contrapisos y de cimientos.

4. Estudio de infiltración y recomendaciones del sistema de tratamiento de aguas negras
· Indicar en el  plano de catastro o lámina de diseño de sitio, la localización de las pruebas realizadas.

· Se deben  realizar dos pruebas por cada hectárea como mínimo.

· En caso de que se trate del desarrollo de un proyecto de lotes dispersos ubicados en una misma urbanización o notificación, se deberá realizar la cantidad de pruebas necesarias que garanticen la adecuada representatividad de las condiciones del terreno analizado, 

· Si se decide utilizar un sistema de tratamiento de aguas negras, que disponga dichas aguas en el terreno (línea de drenaje), se deberá realizar nuevamente pruebas de infiltración posterior a la realización del movimiento de tierras de las terrazas en los lotes respectivos.

· Se deberá cumplir con lo dispuesto en la última versión del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones.

5. Presentación del estudio de estabilidad de taludes en el caso de terrenos con pendientes superiores al 15%

· Indicar, si es posible garantizar la estabilidad de los taludes (con o sin obras de contención); y determinar el ángulo máximo con que se constituirán los mismos; además se deberá indicar de qué manera deberán ser construidos. 

· La empresa consultora deberá indicar si existe o no la necesidad de construir elementos de contención y en qué zonas. 

El fiscal de inversión de la entidad autorizada debe velar porque todas las recomendaciones que se indiquen en el estudio de suelos estén consideradas en un diseño integral del proyecto (urbanización y viviendas).  De igual forma, el fiscal deberá verificar que los montos de las soluciones y recomendaciones sugeridas en el estudio de suelos se incluyan en los presupuestos propuestos, y así consignarlo en su informe técnico.

El estudio de suelos deberá cumplir con las recomendaciones indicadas en el presente documento, así como los aspectos que apliquen del Código de Cimentaciones de Costa Rica y el Código Sísmico de Costa Rica vigentes.

Esta Directriz  rige para las nuevas solicitudes de financiamiento de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley, (incluyendo Programa PIA) y sustituye la Directriz GG-0174-2003 y la circular DF-0524-2003.
Por lo anterior, agradeceré se tomen las medidas del caso a fin de cumplir con estas disposiciones, las cuales regirán para las solicitudes que ingresen a las entidades a partir del 15 de octubre del presente año.
Atentamente,

Lic. Juan de Dios Rojas Cascante

SUBGERENTE GENERAL 

ELCH/

Ce:
Dr. Ennio Rodríguez Céspedes, Gerente General BANHVI. 

Lic. Rodolfo Hernández Sibaja, Auditor Interno.  
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